ПРИЛОГ 2

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе радови**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

1. **замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

– за реализацију ове мере није потребан акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

**2)\_постављањe термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору**

– елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова,

– идејни пројекат енергетске санације (архитектура),

– елаборат енергетске ефикасности за новопројектовано стање,

– сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради

утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности.

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

– елаборат енергетске ефикасности за стање пре извођења радова

– идејни пројекат енергетске санације (архитектура),

– елаборат енергетске ефикасности за новопројектовано стање,

– сертификат о енергетским својствима зграда након извођења радова, ради

утврђивања степена унапређења енергетске ефикасности.

**4) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас**

– средства подстицаја се могу доделити искључиво ако постоји решења о одобрењу извођења радова или неки други акт којим надлежни орган одобрава извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији до новог котла који се уграђује.

**5) замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу,**

– за реализацију ове мере није потребан акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

**6) уградња топлотних пумпи**

– за реализацију ове мере није потребан акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора**

– за замену постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора није потребна документација,

– идејни пројекат енергетске санације (машинство) само у случају уградње нове цевне мреже.

Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера, тачка 4) или 5) или 6).

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде**

– идејни пројекат енергетске санације.

**9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе**

– идејни пројекат енергетске санације.